	Противогаз фильтрующий ДОТ М 1100 марки А2В2Е2К2СО25SХР3 R D  категории 2 по маске панорамной ППМ-88 рост 2 с подмасочником рост С
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	Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
Состав: маска панорамная промышленная ППМ-88 2 категории рост 2 с подмасочником рост С, фильтр комбинированный ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXР3 R D, соединительная трубка, сумка для хранения и ношения противогаза, руководство по эксплуатации, паспорт.
[bookmark: _GoBack]Лицевая часть - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски; клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; резинового подмасочника с клапанами вдоха; переговорного устройства; наголовника. 
Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя.
Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%.
Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75.
Комбинированный фильтр ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXР3 R D в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных; монооксида углерода; аэрозолей (пыль, дым, туман).
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот - 2 (средней эффективности);
· по аммиаку и его органическим производным - 2 (средней эффективности);
· по монооксиду углерода – до достижения привеса фильтра 25 г;
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, белый.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного
Применяется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов и относительной влажности до 98%.
Гарантийный срок хранения противогаза 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Достоинства: сниженное механическое воздействие на голову пользователя, увеличенное поле зрения, защита от нескольких классов вредных веществ различной химической природы.
Соответствие нормативным документам:
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3);
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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